**FORM:ANT-3**

|  |
| --- |
| **ANTREPO İŞLETİCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLARA (İZİN) İLİŞKİN FORM** |
| **Bakanlıkça antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması halinde kamu kuruluşlarına veya belediyelere veya Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave olarak** | **Aranan Belge** | **VAR** | **YOK** | **AÇIKLAMA** |
| 1.a | a) Genel antrepo açma izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi miktarı | KAMU/ BELEDİYE/ 2 YIL / SERMAYE DURUMU | □ | □ | Şirket kuruluşu 1995 yılı, sermayesi 7.200.000.-TL  |
| 1.b | b) Anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur. | UNVAN DEĞİŞ./ BİRLEŞME | □ | □ | 16.03.2018 tarihli, 9538 sayılı Ticaret Sicil Gzt.562.sayfa  |
| 1.c 1.ç 1.d  | Gerçek ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler | ADLİ SİCİL BELGESİ/ YAZILI BEYAN | □ | □ |

|  |
| --- |
| İlgili kişilerin tamamının ASB vardır, yabancı uyruklu yoktur.  |
|

 |
| Limited şirketlerde kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililer |
| Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların yazılı beyanları |
| 2 | Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne 50 km.den **az** mesafe var mı?  | UZAKLIK | □ | □ | 12,4 km |
| 3 | Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz. Yeteri büyüklükte alan var mı? | ALAN | □ | □ | 12.240 m2(Kapalı 6659 m2, açık 5581 m2) |
| 4 | Soğuk hava tertibatı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir. | ALAN ŞARTI YOK | □ | □ | Alan şartı karşılanmaktadır.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tarih : | 10/09/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı-Soyadı: |  *Nazım BÜTÜN* | Ünvanı: | *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri* | İmza  |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |

\* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır. Bu formu gümrük müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve YGM tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

**FORM:ANT-4**

|  |
| --- |
| **ANTREPO AÇMA BAŞVURUSU İÇİN ARANAN BELGELERE İLİŞKİN**  |
| ***A,B,C,D, E*** *tipi antrepo açmak ve işletmek isteyen ve GY 519 da belirtilen şartları haiz tüzel kişilerin, aşağıda geçen belgelerle birlikte ilgili GÜMRÜK İDARELERİNE müracaat etmeleri gerekir (GY.520)* | **Aranan Belge** | **VAR** | **YOK** | **AÇIKLAMA** |
| 1.a | Tüm antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği onaylı plan veya kroki, | PLAN/ KROKİ | □ | □ | Bornova Belediyesince onaylı |
| 1.b | Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI fotoğraflar, | ONAYLI FOTOĞRAFLAR | □ | □ | Gümrük Onaylı mı? □ |
| 1.c | Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri, | KİRA KONT./ TAPU SEN. | □ | □ | Öz mal Tapusu |
| 1.ç | Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; diğer yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge | İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI | □ | □ | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2019/73 ve  2019/74 sayılı |
| 1.ç | Yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye raporu, | İTFAİYE RAPORU (Yangın) | □ | □ | Güncel mi? □ |
| 1.d | Noterden tasdikli İmza Sirküleri | İMZA SİRKÜLERİ | □ | □ | 2 adet (YK Başkanı ve Yetkili Müdür)  |
| 1.d | Kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi,  | FAALİYET BELGESİ | □ | □ | İzmir Ticaret Odasından alınan 09.09.2019 tarihli  |
| 1.e | Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli | KALİBRASYON CETVELİ | □ | □ | Antrepo sahasında tank yoktur. |
| 1.f | Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde ek-80’deki, diğer eşyada ise ek-81’deki örneğe uygun taahhütname, (Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz) | TAAHHÜTNAME | □ | □ | GY ekine uygun mu? □ |
| 1.g | 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansına tabi eşya depolanması halinde lisans, (sonradan ibrazı mümkün) | EPDK LİSANSI | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil  |
| 1.ğ | İlgili Ticaret Sicil Gazetesi (tadiller dahil) aslı veya örneği | TİC. SİC. GAZ. | □ | □ | Kuruluş, sermaye yapısı, Yönetim ve yetkilileri gösteren Tic.Sic.Gzt ve Ticaret Sicil Müd. Yazıları (6 adet) |
| 1.h | Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen rapor (antrepo açılışına ilişkin bilgilere yer verilmiş mi ) | YGM Raporu | □ | □ |   |
| 520/3 | Kamu kuruluşu veya belediyeler bu statülerine ilişkin belgeleri de ibraz ederler. Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise, 519 uncu maddede belirtilen şartların varlığını kanıtlayan bilgi ve belgeler ile örneği Bakanlıkça belirlenecek bir taahhütnameyi ayrıca ibraz etmek zorundadır.  |   | □ | □ | Kamu kuruluşu değil.  |
| 520/6 | Antrepo izin başvurularında, sadece transit rejimi kapsamında eşya almak üzere faaliyette bulunulacağının belirtilmesi halinde birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans aranmaz. | TRANSİTTE LİSANS ARANMAZ | □ | □ | Transit antreposu değil.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tarih : | 10/09/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı-Soyadı: |  *Nazım BÜTÜN* | Ünvanı: | *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri* | İmza  |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |

\* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

\*\* Bu form Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından da düzenlenecek olup antrepo açma ve işletme başvurusuna ilişkin düzenlenen rapora eklenecektir.

\*\*\* Bu form YGM, gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğünün her biri tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

**FORM:ANT-5**

ANT-5/1

|  |
| --- |
| **ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERE İLİŞKİN FORM (GY 534)** |
| **(1) Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilir.** | **EVET** | **HAYIR** | **AÇIKLAMA** |
| 1.a | Belirli bir tipte açılıp işletilmesi uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o antrepo tipine münhasır işlemlerin gerçekleştirilmesi, | □ | □ | Antrepo hem genel eşya, hem de yanıcı ve parlayıcı eşyalar için uygundur |
| 1.b | Eşyanın iyi saklanmasına, yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip bulunması, | □ | □ | 84113826-309-06-02/16 sayılı, 22.3.2019 ve 15.4.2019 tarihli raporlar (2 adet) |
| 1.c | Gümrük idaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması ve antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanların birbiri ile doğrudan irtibatının bulunması | □ | □ | 1 acil çıkış, 4 normal kullanılacak giriş çıkış kapısı vardır. Kapı menfezler kapatılmıştır.  |
| 1.ç | Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması, | □ | □ | Antrepo giriş çıkış kapılarını net gören çalışma alanı var. |
| 1.d | Eşyanın yüklemesini ve boşaltmasını kolaylaştırıcı konumu | □ | □ | Otoyol bağlantısı var ve otoyol 500 metre |
| 1.e | Antrepo kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından sayılmayan üstü açık sahaların, sadece kapalı yerlere alınamayan, hava muhalefetinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla çevrilmiş olması, | □ | □ |  5581 metre kare açık alan mevcuttur. Ayrıca antrepo sayılmayan üstü açık alan vardır. |
| 1.f | Deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması, | □ | □ |  İzmir çevre otoyoluna 500 metre ve bağlantı yolu var |
| 1.g | Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması | □ | □ | Mevcut 59 adet kamera giriş-çıkışlar, antreponun çevresi, içi dahil her alanı kapsamaktadır. Hem UPS hem de jeneratör vardır. Yeteri kadar rampa, forklift, her noktada aydınlatma mevcuttur. |
| 1.ğ | Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması, | □ | □ |   |
| 1.h | En az bir muayene yeri olması, | □ | □ | Muayene alanı mevcut |
| 1.ı | Rezerveli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması, | □ | □ | 11,56 metrekare |
| 1.i | Ufak veya kıymetli eşyanın saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap ve kasaları bulunması, | □ | □ |  1 adet çelik kasa vardır |
| 1.j | Antrepo alanı içerisinde gümrük personeli veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve/veya YGM çalışanı ile antrepo işletmesinin personelinin çalışma ve gözetimine elverişli özel büroları ve yerleri olması, | □ | □ | Yeterli ve Gümrük Memuru/YGM personeli uygun |
| 1.k | Özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı olanlardan başka; AKARYAKIT VE TANKLARDA  | □ | □ |  Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.1 | Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları FABRİKA SAHASI İÇİNDE veya MESKUN MAHAL DIŞINDA bulunması, | □ | □ |   |
| 1.k.2 | Tahsis edilecekleri eşya ve maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması, | □ | □ |   |
| 1.k.3 | Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli teknik tesisatın oluşturulmuş olması, | □ | □ |  Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.4 | Antrepodan dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, | □ | □ |   |
| 1.k.5 | Tankların su boşaltmaya mahsus ve bir kişinin içine girip temizlik yapmasına uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni veya bir köprüsü bulunması, grup halindeki tankların üstlerinden birbirlerine aynı şekildeki köprü ile bağlanması, | □ | □ |  Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.6 | Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde üzerlerine konacak demir kapakları istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılması veya boruların geçtiği mahal itibariyle bunun çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün bulunmaması halinde ise boruların detay krokisinin idareye verilmesi, | □ | □ |  Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.7 | Boruların bir bakışta verici veya alıcı olduklarının anlaşılabilmesi için, ayrı ayrı renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması ve üzerindeki vana musluklarının mühürle mühürlenebilecek şekilde yapılmış bulunması,  | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.8 | Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük idaresince bilgisayar ortamında gerekli gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli elektronik ölçüm cihazları bulunması, ve bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük müdürlükleri ve bölge müdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin kurulması, ANT-5/2 | □ | □ |  Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.9 | Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki maddelerin miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olması, | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.10 | Gemilerden tanklara eşya alınmasında, farklı ürün tiplerinin ana giriş borusunda/borularında karışmasına imkan vermeyecek gerekli düzenlemelerin yapılmış olması, | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.11 | Peşpeşe mal basma sistemi uygulanan antrepolarda, ana giriş borusundan/borularından tanklara eşyanın sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis edilmiş olması,  | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.12 | Ana giriş borusunda eşyanın akışını ve rengini görebilmek için ana borunun/boruların dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight glass) bulunması,  | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.13 | Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin edebilmek için;aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden daha uzun olması halinde takriben yüz metre,bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı borunun uzunluğunun yüz metreden kısa olması halinde borunun başlangıcı ile tanka bağlantı yeri arasında maksimum, mesafede iki adet numune alma yeri bulunması, | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.14 | Ağır mazotun (heavy fuel oil) konulduğu tankların boru hatlarındaki eşyanın donmasını önlemek ve sirkülasyonu sağlamak amacıyla (serbatin) ısıtıcı bulunması, | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.15 | Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.16 | Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru hattıyla antreponun bağlantısının olması;  | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
| 1.k.17 | Akaryakıt antrepolarında kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |

ANT-5/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tarih : | 10/09/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı-Soyadı: |  *Nazım BÜTÜN* | Ünvanı: | *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri* | İmza  |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |

\* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

\*\* YGM ve gümrük müdürlüğünün her biri tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

\*\*\* Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesine ilişkin yapılacak tespitler ile raporlarda antreponun fiziki durumuna yer verilerek söz konusu madde ile ilişkilendirilmelidir. Bu kapsamdaki YGM Raporları ile Tespitlerinin fiziki duruma uygun olup olmadığı karşılaştırılmalı ve fiziki duruma uymadığı durumlarda yeniden tespit yaptırılması sağlanmalıdır.

\*\*\*\* Yönetmelik maddesinin aynen alındığı raporlar veya tespitlerin incelenmesinde daha hassas davranılmalıdır.

\*\*\*\*\* Açıklama kısımları örneklerde gösterildiği şekilde doldurulacaktır.

ANT-5/4

**FORM:ANT-6**

|  |
| --- |
| **ANTREPO AÇMA BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ ve GÖRGÜ RAPORUNA İLİŞKİN FORM** **(GY 521)** |
| **GY 521 BAŞVURUNUN İNCELENMESİ** | **Aranan Bilgi** | **EVET** | **HAYIR** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | GY 534'deki şartları taşıyor mu? |   | □ | □ |  |
| 2 | Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte mi? | MUHAFAZA | □ | □ |  |
| 3 | Genel antrepoya münhasıran gümrük müdürlüğüne uzaklığının en fazla 50km den yakın mı? | MESAFE | □ | □ | 12,4 km |
| 4 | 1,2,3 de belirtilen hususların YGM tarafından yapılan tespite ilişkin tüm bilgilere yer verilmiş mi? | YGM RAPORU | □ | □ |  |
| 5 | Antreponun tam adresi belirtilmiş mi? | ADRES | □ | □ | *Egemenlik Mah. 6107/8 Sk. No:3 Bornova-İzmir* |
| 6 | Akaryakıt antrepolarında 534/1-k bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı? | 534/1-k | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |
|   | Antrepo olarak açılmak istenen yerin, ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde mi? | GÖREV ALANI | □ | □ |  |
|  | ŞARTLARININ SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT İLE MÜDÜRLÜK GÖRÜŞÜ VAR MI? | GÖRÜŞ | □ | □ |  |
|  |
| GÖRGÜ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER | Aranan Bilgi | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA |
| Antrepo olarak hazırlanan yerin, eksiksiz olarak 534 üncü maddede yazılı şart ve nitelikleri taşıyor mu? |  534’deki şartlar | □ | □ |   |
| Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda mı? |  Muhafaza | □ | □ |   |
| YGM tarafından yapılan tespitler ile hazırlanan yer birbirine uyumlu mu? |  YGM Raporu | □ | □ |   |
| Antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları taşıyor mu? |  Özelliğe göre aranan koşullar | □ | □ |   |
| Antrepo alanının tam adresi belirli mi? |  Adres | □ | □ |  *Egemenlik Mah. 6107/8 Sk. No:3 Bornova-İzmir* |
| Akaryakıt antrepolarında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı  |  534/1-k şartları | □ | □ | Akaryakıt antreposu değil |

ANT-6/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tarih : | 10/09/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı-Soyadı: |  *Nazım BÜTÜN* | Ünvanı: | *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri* | İmza  |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |
| Adı-Soyadı: |   | Ünvanı: |  | İmza |

\* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

\*\* Akaryakıt antrepolarına ilişkin başvuruların incelenmesinde gümrük müdürlüğünce düzenlenerek bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğünce gerekli kontroller yapılır.

\*\*\* Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesine ilişkin yapılacak tespitler ile raporlarda antreponun fiziki durumuna yer verilerek söz konusu madde ile ilişkilendirilmelidir. Bu kapsamdaki YGM Raporları ile Tespitlerinin fiziki duruma uygun olup olmadığı karşılaştırılmalı ve fiziki duruma uymadığı durumlarda yeniden tespit yaptırılması sağlanmalıdır.

\*\*\*\* Yönetmelik maddesinin aynen alındığı raporlar veya tespitlerin incelenmesinde daha hassas davranılmalıdır.

ANT-6/2